AT+RST

AT+CWMODE=2

AT+RST

AT+CWSAP="SmartLamp","s53l9amp7",4,4

AT+CIPAP="192.168.48.2"

AT+CIPMUX=1 AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.48.3",2200,2200,0